РЕКОМЕНДАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОТООТЧЕТОВ

При оформлении фотоотчетов руководителям подрядных организаций рекомендуется учесть предложения, изложенные ниже:

1. Настроить в фотокамере дату фактической съемки объекта. На фотографии должны отображаться время, число, месяц, год поведения съемки.
2. Обязательно выполнить 10-12 снимков объекта до начала работ, на нескольких этапах и по завершению работ на объекте.
3. Очень важно зафиксировать элементы выполняемых работ (счетчики воды, элементы соединений и т.п.).
4. В фотоотчете обязательно должны быть фотографии объявлений на подъездах о начале работ,информационные таблички с указанием всей информации о том, кто и какие работы ведет, с указанием контактных телефонов ответственного за проведение работ.
5. Убрать с объекта фотографирования сапоги, одежду, обувь, строительный мусор, коробки, ветошь и прочие подобные предметы. Объект фотографирования должен быть свободным от посторонних предметов.
6. Придерживайтесь формата фотографий – JPG, при этом не нужно помещать фотографии в Wordовский документ и другие программы. Разрешение фотоснимка должно быть не менее 800 X 600 pix и не более 6 МБ.
7. Если фотографируете рабочих в процессе работы, то они должны быть в соответствующей одежде по технике безопасности. Например, во время работы на ремонте кровли – каска, страховочный ремень, соответствующая обувь, перчатки и т.п. Исключить шорты, майки, пляжные тапочки и т.п.
8. Не фотографировать против источника света. На снимках практически ничего не понять.
9. Не берите очень крупным планом кровлю – получается цветное пятно на весь кадр.
10. Не используйте одни и те же фотографии (например, ремонт кровли или ремонт ГВС, ХВС, канализация) на разных адресах. Получается дома разные, а фото одни и те же.
11. Не допускать «размытого» изображения. Много фото с плохой резкостью кадра. Соблюдайте дистанцию фокусировки.
12. Фото выполнять с соблюдением горизонтальной съемки. Вертикальные кадры при переносе на сайт НО «Фонд капремонта» поворачиваются горизонтально – изображение оказывается на боку.
13. Когда создаете фотоотчет, обязательно указывайте, адрес ивид работ. Если это район – укажите район (например - Чебоксарский р-н. пос. Новое Атлашево, ул. Николаева, дом 15, корп. 1. Ремонт кровли.).
14. Если фотографирование производится в темном месте или в темное время суток (подвал, кровля) постарайтесь обеспечить освещение объекта.
15. Не забывайте фотографировать скрытые работы в ходе их выполнения.
16. Не нужно фотографировать объект с одного и того же ракурса по нескольку раз. Есть примеры, когда из 20 фотографий 8 фото траншеи практически с одного ракурса.
17. Если фотографирование производится в зимнее время (например, кровля), постарайтесь сделать снимок до того, как крышу засыплет снегом.